  ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
г. Кашира                                                                                                            « 23» октября 2025 года
Администрация городского округа Кашира извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу:
ЛОТ № 1 Московская область, г. о. Кашира, д. Лиды, Иваньковское ш., д. 8.
1. Основание проведения открытого конкурса: 
· Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
· Постановление администрации городского округа Кашира от 11.09.2025 № 2231-па «Об организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: г. о. Кашира, д. Лиды, Иваньковское шоссе, д. 8».
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса и специализированной организации: 
Администрация городского округа Кашира, расположенная по адресу: г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, тел. +7 (496) 692 88 33.

Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна, тел. +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru, специализированная организация не привлекается. 
3. Характеристика объекта конкурса:
Лот № 1:

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. о. Кашира, д. Лиды, Иваньковское ш., д. 8.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 50:33:0000000:24116
3. Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
4. Год постройки: 1960 год.   Ввод в эксплуатацию: 1960 год      
5. Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

6. Степень фактического износа – 50 %

7. Год последнего капитального ремонта – не проводился

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – не признан   

9. Количество этажей - 2

10. Наличие технического этажа - отсутствует

11. Наличие цокольного этажа - отсутствует

12. Наличие мансарды - отсутствует

13. Наличие мезонина 
- отсутствует

14. Наличие секций - отсутствует
15. Наличие подземных этажей - 0
16. Количество квартир - 8
17. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
18. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует

20. Строительный объём -.

21. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) 325,60 кв. м


б) жилых помещений (общая площадь квартир) 325,60 кв. м   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
22. Количество лестниц – 2 шт. 

23. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома –

25. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутовый камень


	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпич, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные, по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Двускатная, шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; отопление; канализация
	удовлетворительное


4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса:

Лот № 1 Московская область, г. о. Кашира, д. Лиды, Иваньковское ш., д. 8.
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	6 564,1
	1,68

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,3

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,0

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,0

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,0

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,63

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0, 0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,
СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,
СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,
СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	29 264,93
	7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,3

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,
СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	390,72
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	22 192,9
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)
Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	351,65
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	1 211,23
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»
СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,
СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	1 289,38
	0,33

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	11 448,1
	2,93

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	9 181,92
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	1 172,16
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	83 067,07
	21,26


5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации – прямые договора с ресурсоснабжающими организациями.
7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте торгов Российской Федерации - https://torgi.gov.ru/new/public
Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня поступления соответствующего заявления по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, дом 2. каб.314. Тел. +7 (496) 692 88 33.
Контактные лица: 

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
     
Плата за конкурсную документацию, выдаваемую в письменном виде или в форме электронного документа, не взимается. 
 8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – заявка предоставляется администрацию городского округа Кашира: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. каб.314. Тел. +7 (496) 692 88 33.
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
Претенденту на участие в открытом конкурсе необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в информационной карте конкурсной документации. Запечатанный конверт предоставляется в соответствии с требованиями информационной карты конкурсной документации. 

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9 часов 00 минут «28» октября 2025 г. окончание подачи заявок - непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед процедурой вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. каб.314.
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –           «28» ноября 2025 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
10. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе – «28» ноября 2025 г. в 15 часов 30 минут по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
11. Место, дата и время проведения конкурса – конкурс состоится -                                 «28» ноября 2025 г. в 16 часов 00 минут по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов месячного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот и составляет: 

ЛОТ № 1: 346,11 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе зачисляется на счет, указанный в информационной карте конкурсной документации.
