  ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом
г. Кашира                                                                                                            « 22» октября 2025 года
Администрация городского округа Кашира извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенными по адресам:
ЛОТ № 1 Московская область, г. Кашира, Безымянный пер., д. 4;

ЛОТ № 2 Московская обл., г. Кашира, ул. Коммуны, д. 6;

ЛОТ № 3 Московская обл., г. Кашира, ул. Коммуны, д. 15;

ЛОТ № 4 Московская обл., г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 42;

ЛОТ № 5 Московская обл., г. Кашира, Ямской пр-д, д. 79;

ЛОТ № 6 Московская обл., г. о. Кашира, д. Горки, ул. Больничная, д. 3;

ЛОТ № 7 Московская обл., г. о. Кашира, д. Терново-1, д. 44;

ЛОТ № 8 Московская обл., г. Кашира, ул. Масленникова, д. 11;

ЛОТ № 9 Московская обл., г. Кашира, ул. Металлистов, д. 14;

ЛОТ № 10 Московская обл., г. Кашира, ул. Мира, 4;

ЛОТ № 11 Московская обл., г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 55

ЛОТ № 12 Московская обл., г. о. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 2;

ЛОТ № 13 Московская обл., г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Центральная, д. 4;

ЛОТ № 14 Московская обл., г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Школьная, д. 1;

ЛОТ № 15 Московская обл., г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Школьная, д. 3;

ЛОТ № 16 Московская обл., г. о. Кашира, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 1;

ЛОТ № 17 Московская обл., г. о. Кашира, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 8;

ЛОТ № 18 Московская обл., г. о. Кашира, д. Бурцево, ул. Береговая, д. 3;

ЛОТ № 19 Московская обл., г. о. Кашира, д. Рождествено, ул. Степная, д. 1;

ЛОТ № 20 Московская обл., г. о. Кашира, д. Горки, ул. Больничная, д. 49;

ЛОТ № 21 Московская обл., г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки, д. 89;

ЛОТ № 22 Московская обл., г. Кашира, ул. Московская, д. 2;

ЛОТ № 23 Московская обл., г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 64.

1. Основание проведения открытого конкурса: 
· Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
· Постановление администрации городского округа Кашира от 20.06.2025 № 1455-па «Об организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным(ми) домом(ами) на территории городского округа Кашира Московской области 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса и специализированной организации: 
Администрация городского округа Кашира, расположенная по адресу: г. Кашира, ул. Ленина, д. 2, тел. +7 (496) 692 88 33.

Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна, тел. +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru, специализированная организация не привлекается. 
3. Характеристики объектов конкурса, включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, виды благоустройства, серию и вид постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений, указаны в приложении
3.1.
Лот № 1:

Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, Безымянный пер., д. 4

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 50:37:0060201:110
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1954 год. Ввод в эксплуатацию: 1954 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 50 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – 
не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина 
- отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 4
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - 
отсутствует

Строительный объём 646 куб. м.
Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
(общая площадь здания) 118,2 кв. м


б) жилых помещений (общая площадь квартир) 118,2 кв. м   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0  шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 
– 400,00 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0060201:20
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутовый камень
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Дерево, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные, по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Двускатная с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; газификация
	удовлетворительное


3.2
Лот № 2:

Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Коммуны, д. 6

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 50:37:0060103:9
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1912 год. Ввод в эксплуатацию: 1912 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 40 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 2

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина 
- отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 5
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - отсутствует

Строительный объём - 1082,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) 129,8 кв. м


б) жилых помещений (общая площадь квартир) 94,6 кв. м   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) – 35,2 кв. м
Количество лестниц – 2 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 567,00 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0060105:28

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутовый камень
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Дерево, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные, по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; канализация; газификация
	удовлетворительное


3.3
Лот № 3:
Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Коммуны, д. 15

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 50:37:0060105:22
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1912 год.   Ввод в эксплуатацию: 1912 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 44 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – 
не признан   

Количество этажей - 2

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 7
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) - 
отсутствует

Строительный объём - 802,0 куб. м.
Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
(общая площадь здания) - 149,2 кв. м.


б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 140,1 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) – 9,1 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м.
Количество лестниц – 2 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 
1718,0 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0060103:16.
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутовый камень


	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Дерево, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные, по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Двускатная с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; газификация
	удовлетворительное


3.4
Лот № 4:

Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 42

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 50:33:0000000:7459
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1959 год.   Ввод в эксплуатацию: 1959 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 43 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – 
не признан   

Количество этажей - 2

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 8
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – 
отсутствует

Строительный объём - 2225,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 
(общая площадь здания) - 695,8 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 463,8 кв. м   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) – 232,0 кв. м
Количество лестниц – 1 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 
2033,0 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0060101:478.
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутовый камень


	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Дерево, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные, по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; центральное отопление; газификация
	удовлетворительное


3.5
Лот № 5:

Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, Ямской пр-д, д. 79

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 50:33:0000000:11037
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1965 год.   Ввод в эксплуатацию: 1965 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 41 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 5
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 
доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём - 377,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) - 109,0 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 109,0 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 
– 902,5 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутовый камень
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Дерево, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные, по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; канализация
	удовлетворительное


3.6
Лот № 6:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. о. Кашира, д. Горки, ул. Больничная, д. 3.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 50:37:0050419:358
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1962 год.   Ввод в эксплуатацию: 1962 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 42 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – 
не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 2
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 
Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 84,0 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 84,0 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома –
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный ростверк по сваям, материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпич, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Плоская с внутренним водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; центральное отопление; канализация
	удовлетворительное


3.7
Лот № 7:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. о. Кашира, д Терново-1, д. 44.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – нет.
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1956 год.   Ввод в эксплуатацию: 1956 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 43 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 2
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём - 370,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) - 48,0 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) - 48,0 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутовый камень
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Дерево, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные, по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; центральное отопление
	удовлетворительное


3.8
Лот № 8:

Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Масленникова, д. 11.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:37:0060336:75.
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1952 год.   Ввод в эксплуатацию: 1952 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 40 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – 
не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 2
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём - 432,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 90,4 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 90,4 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Столбчатый (столбовой), материал фундамента: кирпич керамический
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Панели железобетонные, бетонные блоки, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с неорганизованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; центральное отопление; канализация; газоснабжение
	удовлетворительное


3.9
Лот № 9:

Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Металлистов, д. 14.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:37:0060609:28.
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1952 год.   Ввод в эксплуатацию: 1952 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 40 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 2
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания) – отсутствует

Строительный объём - 560,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 165,6 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 128,0 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 37,6 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома - 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей, материал отделки стен: штукатурка
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Железобетонные плиты
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с неорганизованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Полы цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; центральное отопление; канализация; газоснабжение
	удовлетворительное


3.10
Лот № 10:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Мира, д. 4.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:37:0000000:820
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1955 год.   Ввод в эксплуатацию: 1955 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 37 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 2
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания) – отсутствует

Строительный объём - 482,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 115,0 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 115,0 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома – 1661 кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 

	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Сборный железобетонный
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Шлакоблочные, деревянные двойные
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные опиленные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые с окраской
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; центральное отопление; канализация; газоснабжение
	удовлетворительное


3.11
Лот № 11:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 55.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:37:0060311:517
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1920 год.   Ввод в эксплуатацию: 1920 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 24 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 3
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём - 211,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками (общая площадь здания) – 54,7 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 54,7 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 306 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Бревенчатые, деревянные
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные опиленные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые с окраской
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение
	удовлетворительное


3.12
Лот № 12:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г.о. Кашира, п. Большое Руново, 
ул. Южная, д. 2.

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:37:0050403:947
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1957 год.   Ввод в эксплуатацию: 1957 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 46 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 2

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 8
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём - 2855,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 721,62 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 721,62 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома -
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Бетонные блоки
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Бетонные блоки
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Железобетонные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Бетонные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; центральное отопление; газоснабжение
	удовлетворительное


3.13
Лот № 13:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г.о. Кашира, д. Топканово, 
ул. Центральная, д. 4

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1960 год.   Ввод в эксплуатацию: 1960 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 43 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 8
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными 
для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 883,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками (общая площадь здания) – 197,2 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 160,5 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 36,7 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома -
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпичные стены
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные оштукатуренные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Деревянные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; отопление центральное
	удовлетворительное


3.14
Лот № 14:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г.о. Кашира, д. Топканово, 
ул. Школьная, д. 1

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:33:0000000:25280
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1957 год.   Ввод в эксплуатацию: 1957 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 46 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 2
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 376,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками (общая площадь здания) – 101,2 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 101,2 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 2189 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – нет
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпичные стены
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные оштукатуренные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Деревянные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; газоснабжение
	удовлетворительное


3.15
Лот № 15:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г.о. Кашира, д. Топканово, 
ул. Школьная, д. 3

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:33:0000000:7581
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1957 год.   Ввод в эксплуатацию: 1957 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 46 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным
 и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 2
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 316,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками (общая площадь здания) – 66,6 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 66,6 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 879 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0040318:628
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Железобетонные блоки
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпичные стены
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Железобетонные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые 
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение
	удовлетворительное


3.16
Лот № 16:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г.о. Кашира, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 1

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:37:0030209:271
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1975 год.   Ввод в эксплуатацию: 1975 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 47 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 3
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 351,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками (общая площадь здания) – 60,3 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 60,3 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 0 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома – 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпичные стены
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные оштукатуренные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Деревянные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение, отопление центральное; газоснабжение
	удовлетворительное


3.17
Лот № 17:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. о. Кашира, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 8

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:33:0030451:176
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1986 год.   Ввод в эксплуатацию: 1986 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 47 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 2

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 8
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 1732,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками (общая площадь здания) – 396,9 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 363,7 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 33,2 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 780 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0040318:628
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпичные стены
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные оштукатуренные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Деревянные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение, отопление центральное
	удовлетворительное


3.18
Лот № 18:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. о. Кашира, д. Бурцево, 
ул. Береговая, д. 3

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:37:0030209:371
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1958 год.   Ввод в эксплуатацию: 1958 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 49 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 3
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 470,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 143,1 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 100,9 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 42,2 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома –  

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпичные стены
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные оштукатуренные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Деревянные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение, отопление центральное
	удовлетворительное


3.19
Лот № 19:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. о. Кашира, д. Рождествено, 
ул. Степная, д. 1

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – нет
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1968 год.   Ввод в эксплуатацию: 1968 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 47 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 2

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 8
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 1556,0 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 405,0 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 362,4 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 42,6 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 937 кв. м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 

Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Кирпичные стены
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные оштукатуренные
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Шиферная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение, отопление центральное
	удовлетворительное


3.20
Лот № 20:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. о. Кашира, д. Горки, 
ул. Больничная, д. 49

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – нет
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1956 год.   Ввод в эксплуатацию: 1956 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 40 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 1

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 6
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 1028,7 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками (общая площадь здания) – 696,0 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 292,1 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 430,9 кв. м
Количество лестниц – 0 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - 0 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 1144 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0060602:58.
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Столбчатый, материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Деревянные
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Двускатная
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Дощатые
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение; горячее водоснабжение; центральное отопление; канализация
	удовлетворительное


3.21
Лот № 21:

Общие сведения о многоквартирном доме
Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки, 
д. 89

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:33:0000000:12484
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1961 год.   Ввод в эксплуатацию: 1961 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 36 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – не признан   

Количество этажей - 2

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 11
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
19. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 
Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 672,1 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 602,5 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 69,6 кв. м
Количество лестниц – 2 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 69,6 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 893 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0060335:25.
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Деревянные
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение, канализация; газоснабжение
	удовлетворительное


3.22
Лот № 22:

Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Московская, д. 2

Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:37:0000000:851
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1930 год.   Ввод в эксплуатацию: 1930 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 47 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – постановление администрации городского округа 
Кашира от 17.06.2019 № 1667-па   

Количество этажей - 3

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 18
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
(с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует
Строительный объём – 6146 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами 
и лестничными клетками (общая площадь здания) – 4198,45 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 1408,03 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 2790,42 кв. м
Количество лестниц – 3 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные 
площадки) – 2790,42 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества 
многоквартирного дома – 2350 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0060607:4
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Деревянные
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, центральное отопление, канализация; газоснабжение
	удовлетворительное


3.23
Лот № 23
Общие сведения о многоквартирном доме

Адрес многоквартирного дома: Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 64
Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – 50:33:0000000:11812
Серия, тип постройки: многоквартирный дом.
Год постройки: 1958 год.   Ввод в эксплуатацию: 1958 год      
Степень износа по данным государственного технического учёта - отсутствует

Степень фактического износа – 46 %

Год последнего капитального ремонта – не проводился

Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу – отсутствует 

Количество этажей - 2

Наличие технического этажа - отсутствует

Наличие цокольного этажа - отсутствует

Наличие мансарды - отсутствует

Наличие мезонина - отсутствует

Наличие секций - отсутствует
Наличие подземных этажей - 0
Количество квартир - 16
Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: - 0
Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений 
в многоквартирном доме непригодными для проживания - отсутствует
Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания
 (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений 
непригодными для проживания) – отсутствует

Строительный объём – 2658 куб. м.

Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками (общая площадь здания) – 705,74 кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) – 589,86 кв. м.   

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 кв. м.
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 136,3 кв. м
Количество лестниц – 2 шт. 

Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 136,3 кв.м. 

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
 многоквартирного дома – 2804 кв. м.

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) – 50:37:0060109:312
Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	1.Фундамент
	Ленточный, материал фундамента: бутобетон
	удовлетворительное

	2.Стены, перегородки
	Каменные
	удовлетворительное

	3.Перекрытия 
	Деревянные по деревянным балкам
	удовлетворительное

	4.Кровля
	Вальмовая с организованным водостоком
	удовлетворительное

	5.Полы 
	Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные
	удовлетворительное

	6. Внутренние санитарно-технические, электротехнические, слаботочные устройства
	Электроснабжение; холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, центральное отопление; канализация; газоснабжение
	удовлетворительное


4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами конкурса:

4.1.  Лот № 1 Московская область, г. Кашира, ул. Безымянный пер, д. 4
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	5 008,2
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	4 984,63
	        4,23

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	0,0

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	        0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11.  Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	2 769,24
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	353,52
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	13 115,59
	11,13


4.2. Лот № 2 Московская область, г. Кашира, ул. Коммуны, д. 6
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	4 809,3
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	8 158,84
	        7,21

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	        0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 


	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11.  Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	2 659,26
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	339,48
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	15 966,88
	14,11


4.3. Лот № 3 Московская область, г. Кашира, ул. Коммуны, д. 15


	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	9 174,90
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69


	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации


	15 564,95
	7,21

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	        0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	5 073,18
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	647,64
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	30 460,67
	14,11


4.4. Лот № 4 Московская область, г. Кашира, ул. Пушкинская, д. 42
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	43 912,58
	7,89

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,10

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,7

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,2

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,5

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,76

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,3

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,46

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,5

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,9

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,7

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,3

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,9

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,6

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,2

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	2,5

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,18

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	2,32



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,46

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,26

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,17

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,07

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	41 686,34
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,04

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,26

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	13 914,0
	2,5

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,89

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,35

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	556,56
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	31 612,61
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	       0,78

	5.2 В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	500,9
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	1 725,34
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	1 669,68
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	16 474,18
	2,96

	11 Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	13 079,16
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	1 669,68
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	166 801,03
	29,97


4.5. Лот №5 Московская область, г. Кашира, ул. Ямской проезд, д. 79
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	5 559,0
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0, 0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	5 532,84
	        4,23

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	0,0

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	0,0

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	3 073,80
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	392,40
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	14 558,04
	11,13


4.6.  Лот № 6 Московская область, г. о. Кашира, д. Горки, ул. Больничная, д. 3
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	6 420,9
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0, 0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	6 390,68
	        4,23

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	0,0

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	0,0

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	3 550,38
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	453,24
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	16 815,20
	11,13


4.7. Лот № 7 Московская область, г. о. Кашира, д. Терново-1, д. 44
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	967,68
	1,68

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,3

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,0

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,0

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,0

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,63

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,0


	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0, 0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	4 314,24
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,3

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	57,6
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	3271,68
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	51,84
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	178,56
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	190,08
	0,33

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	1 687,68
	2,93

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	1 353,60
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	172,8
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	12 245,76
	21,26


4.8.  Лот № 8 Московская область, г. Кашира, ул. Масленникова, д. 11
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	8 559,07
	7,89

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,7

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,2

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,5

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,76

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,3

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,46

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,5

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,9

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,7

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,3

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,9

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,6

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,2

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	2,5

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,18

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	2,32



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,46

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,26

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,17

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,07

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	8 125,15
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,04

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,26

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	2 712,0
	2,5

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,89

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0


	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,35

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	108,48
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	6 161,66
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудалеия и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	97,63
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	336,29
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	325,44
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	3 211,01
	2,96

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	2 549,28
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	325,44
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	32 511,45
	29,97


4.9. Лот № 9 Московская область, г. Кашира, ул. Металлистов, д. 14
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	11 883,29
	7,89

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,7

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,2

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,5

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,76

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,3

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,46

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,5

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,9

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,7

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,3

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,9

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,6

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,2

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	2,5

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,18

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	2,32



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,46

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,26

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,17

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,07

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	11 280,84
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,04

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,26

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	3 765,30
	2,5

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,89

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,35

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	160,61
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	8 554,76
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	135,55
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	466,90
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	451,84
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	4 458,12
	2,96

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	3 539,38
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	451,84
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	45 138,42
	29,97


4.10. Лот № 10 Московская область, г. Кашира, ул. Мира, д. 4
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	6 627,60
	7,89

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,7

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,2

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,5

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,76

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,3

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,46

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,5

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,9

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,7

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,3

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,9

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,6

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,2

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	2,5

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,18

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	2,32



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,46

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,26

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,17

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,07

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	6 291,60
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,04

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,26

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	2100,0
	2,5

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,89

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,35

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	84,0
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	4 771,2
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	75,6
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	260,4
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	252,0
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	2 486,4
	2,96

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	1 974,0
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	252,0
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	25 174,8
	29,97


4.11. Лот№ 11. Московская область, г. Кашира, ул. Пролетарская, д. 55
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	2 789,7
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0



	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0, 0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	2 776,57
	        4,23

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	0,0

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	0,0

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	1 542,54
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	196,92
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	7 305,73
	11,13


4.12. Лот№ 13 Московская область, г. о. Кашира, п. Большое Руново, ул. Южная, д. 2
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	12 130,75
	2,3

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,3

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,0

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,0

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,39

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,15

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,24

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,23

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,13

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,63

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	39 504,06
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,3

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	8 913,46
	1,69

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,39

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,24

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	527,42
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	29 957,68
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудалеия и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	474,68
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	1 635,01
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	1 582,27
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	15 611,75
	2,96

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	12394,46
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	1 582,27
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	124 313,84
	23,57


4.14. Лот№ 14 Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Центральная, д. 4
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	4 429,8
	2,3

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,3

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,0

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,0

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,39

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,15

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,24

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,23

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,13

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,63

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	14 425,74
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,3

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	3 254,94
	1,69

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,39

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,24

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	192,60
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	10 939,68
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	173,34
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	597,06
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	577,80
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	5 700,96
	2,96

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	4 526,10
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	577,80
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	45 395,82
	23,57


4.15.
Лот № 15 Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Школьная, д. 1
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	5 161,2
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0



	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0, 0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	5 136,91
	        4,23

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.


	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.


	
	
	0,0

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	0,0

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	2 853,84
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	364,32
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	13 516,27
	11,13


4.16.
Лот № 16 Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, ул. Школьная, д. 3
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	4 622,13
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0



	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0, 0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	4 600,38
	        4,23

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	0,0

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	0,0

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	2 555,77
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	326,27
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	12 104,54
	11,13


4.17.
Лот № 17 Московская область, г. о. Кашира, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 1
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	1242,0
	2,3

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,3

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,0

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,0

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,39

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,15

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,24

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,23

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,13

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,63

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	4 044,60
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,3

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	912,6
	1,69

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,39

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,24

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	54,0
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	3 067,20
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудалеия и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	48,6
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	167,4
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	162,0
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	1 598,40
	2,96

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	1 269,0
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	162,0
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	12 727,80
	23,57


4.18. Лот № 18 Московская область, г. о. Кашира, д. Бурцево, ул. Садовая, д. 8
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	10 038,12
	2,3

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,3

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,0

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,0

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,39

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,15

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,24

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,23

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,13

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,63

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	32 689,36
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,3

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	7 375,84
	1,69

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,39

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,24

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	436,44
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	24 789,79
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудалеия и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	392,79
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	1 352,96
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	1 309,32
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	12 918,62
	2,96

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	10 256,34
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	1 309,32
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	102 868,91
	23,57


4.19. Лот № 19 Московская область, г. о. Кашира, д. Бурцево ул. Береговая, д. 3
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	2 784,84
	2,3

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,3

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,0

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,0

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,39

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,15

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,24

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,23

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,13

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,63

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	9 068,89
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,3

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	2 046,25
	1,69

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,39

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,16

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,24

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	121,08
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	6 877,34
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	108,97
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	375,35
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	363,24
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	3 583,97
	2,96

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	2 845,38
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	363,24
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	28 538,56
	23,57


4.20. Лот № 20 Московская область, г. о. Кашира, д. Рождествено, ул. Степная, д. 1
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	38 345,4
	7,89

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,10

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,7

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,2

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,5

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,76

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,3

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,46

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,5

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,9

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,7

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,3

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,9

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,6

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,2

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	2,5

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,18

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	2,32



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,46

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,26

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,17

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,07

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	36 401,4
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,04

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,26

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	12 150,0
	2,5

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,89

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,35

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	486,0
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	27 604,8
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	       0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	437,4
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	1 506,6
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	1458,0
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 


	ежемесячно
	14 385,6
	2,96

	11 Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	11 421,0
	2,35

	12. Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	1 458,0
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	145 654,2
	29,97


4.20. Лот № 20 Московская область, г. о. Кашира д. Горки, ул. Больничная, д. 49
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	11 920,21
	7,89

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,10

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,7

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,2

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,5

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,76

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,3

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,46

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,5

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,9

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,7

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,3

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,9

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,6

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,2

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	2,5

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,18

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	2,32



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,46

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,26

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,17

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,07

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	11 315,89
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,04

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,26

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	3 777,0
	2,5

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,89

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,35

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	151,08
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	8 581,34
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	       0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	135,,97
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	468,35
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	453,24
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 


	ежемесячно
	4 471,97
	2,96

	11 Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	3 550,38
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	453,24
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	45 278,67
	29,97


4.21 Лот № 21 Московская область, г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки, д. 89
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	19 425,9
	4,25

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,56

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,36

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,0

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,68

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,28

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,61

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,21

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,40

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,6

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,4

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,75

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,45

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,0

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,0

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,69

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,38

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,36

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,16

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,2

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,0

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	0,0



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0, 0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,0

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	19 334,48
	        4,23

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,23

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	0,0

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,0

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,0

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,0

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	0,0
	0,0

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,0

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,0

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,0

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,0

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,0

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	0,0
	0,0

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	0,0
	0,0

	5.1. В холодный период года:
	
	
	0,0

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,0

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,0

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,0

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,0

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	0,0

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	0,0

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,0

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,0

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,0

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	ВСЕГО:
	 
	50 873,0
	11,13

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	0,0
	0,0

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	0,0
	0,0

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	0,0
	0,0

	11. Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	10 741,38
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	1 371,24
	0,3


4.22 Лот № 22 Московская область, г. Кашира, ул. Московская, д. 2
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	96 874,68
	7,89

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,10

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,7

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,2

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,5

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,76

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,3

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,46

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,5

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,9

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,7

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,3

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,9

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,6

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,2

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	2,5

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,18



	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	2,32



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,46

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,26

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,17

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,07

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	91 963,42
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,04

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,26

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	30 695,4
	2,5

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,89

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,35

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	1 227,82
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	69 739,95
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	       0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	1 105,03
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	3 806,23
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	3 683,45
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 
	ежемесячно
	36 343,45
	2,96

	11 Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	28 853,68
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	3 683,45
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	367 976,46
	29,97


4.23 Лот № 23 Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д. 64
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц)

	1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 52-01-2003 «Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции».
	 
	55 842,26
	7,89

	1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

Требование к качеству: 
СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83», 
СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
Приказ НИИЖБ Госстроя СССР от 11.06.1987 № 51 «Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и ж/б строительных конструкций», 
СП 20.13330.2016 «Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными фундаментами.
	ежедневно
	
	0,10

	При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. Устранение выявленных нарушений
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

Требование к качеству: 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,7

	Проверка температурно- влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности.
	ежедневно
	
	0,2

	Устранение выявленных неисправностей.
	по мере необходимости
	
	0,5

	1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,76

	Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стен, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформации и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков.
	ежедневно
	
	0,3

	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
	по мере необходимости
	
	0,46

	1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 71.13330.2017. «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	
	
	0,5

	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия).
	ежедневно
	
	0,2

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,3

	1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
ГОСТ 19980-90 «Ригели железобетонные для многоквартирных зданий», 
ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
	 
	
	0,0

	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками
	2 раза в год
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СП 17.13330.2017 «Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
	 
	
	0,9

	Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств,  заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания  железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение.
	ежедневно
	
	0,3

	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,7

	1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 23120-78 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,4

	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской
	по мере необходимости
	
	        0,3

	1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
	 
	
	0,9

	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
	ежедневно
	
	0,3

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,6

	1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 28.13330.2017. «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений». 
	 
	
	0,2

	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты;
	ежедневно
	
	0,1

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	2,5

	Проверка состояния внутренней отделки.
	ежедневно
	
	0,18

	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
	по мере необходимости
	
	2,32



	1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СП 29.13330.2011 «Свод правил. Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,46

	Проверка состояния основания;
	ежедневно
	
	0,20

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,26

	1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений (в т.ч. запирающих устройств), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные», 
ГОСТ 11214-86 «Окна и балконные двери», 
СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,17

	Проверка целостности оконных и дверных заполнений (в т.ч. запирающих устройств), плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
	ежедневно
	
	0,07

	А при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,1

	2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:

Требование к качеству: Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»,

СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»,

СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 

 В соответствии с правилами и нормами эксплуатации

 

 
	53 011,22
	        7,49

	2.1. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах.
	
	
	4,04

	2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах.
	
	
	2,98

	2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, АСКУЭ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме.
	
	
	0,26

	2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:

Требование к качеству: СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85»,

СНиП 31.01.2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СП 31-108-2002 «Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,0

	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,0

	2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:

Требование к качеству: 
ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», 
СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	 
	
	0,21

	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;
	ежедневно
	
	0,0

	Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;
	ежедневно
	
	0,1

	Устранение неплотности в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;
	2 раза в год
	
	0,1

	Проверка исправности, техническое обслуживание, контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов
	ежедневно
	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости
	
	0,01

	2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
ГОСТ «Лифты пассажирские», 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», 
СНиП 31-01-2003 «Жилые здания многоквартирные».
	 
	
	0,0

	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифта (лифтов);
	ежедневно
	
	0,0

	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);
	круглосуточно
	
	0,0

	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования, ремонт лифта (лифтов);
	по мере необходимости, но не реже 1 раза в год
	
	0,0

	3. Работы и услуги по содержанию помещений входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: 

Требование к качеству: 
Жилищный кодекс РФ, 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 
СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», 
СНиП 52-01-2003 Основные положения «Бетонные и ж/б конструкции», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
Градостроительный кодекс РФ.
	 
	17 694,0
	2,5

	Влажное подметание тамбуров, холлов, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
	ежедневно с 1 по 3 этаж; 2 раза в неделю с 3-го этажа и выше
	
	0,89

	Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов
	ежедневно
	
	0,0

	Мытье пола кабины лифта
	ежедневно
	
	0,0

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолка кабины лифта
	2 раза в месяц
	
	0,0

	Мытье лестничных площадок и маршей 
	2 раза в месяц
	
	0,35

	Обметание пыли с потолков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных площадках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков
	1 раз в год
	
	0,26

	Влажная протирка подоконников и отопительных приборов
	2 раза в год
	
	0,15

	Мытье окон
	2 раза в год
	
	0,35

	Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд
	1 раз в неделю
	
	0,24

	4. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	1 раз в месяц
	40 200,77
	0,1

	5. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в зависимости от времени года: 

Требование к качеству: 
СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», 
МКД 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда», 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».
	 
	27 604,8
	5,68

	5.1. В холодный период года:
	
	
	3,63

	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см
	1 раз в сутки
	
	0,47

	Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см
	через 3 часа во время снегопада
	
	0,54

	Посыпание территории песком или смесью песка с хлоридами
	1 раз в сутки во время гололеда
	
	0,29

	Очистка территории от наледи и льда
	1 раз в трое суток во время гололеда
	
	0,58

	Подметание территории в дни без снегопада
	1 раз в двое суток во время гололеда
	
	0,2

	Очистка урн от мусора
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн
	1 раз в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	2 раза в холодный период
	
	0,1

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
	3 раза в сутки
	
	       0,78

	5.2. В теплый период года:
	 
	
	2,05

	Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см;
	1 раз в двое суток
	
	0,18

	Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см
	1 раз в двое суток 

(50% территории)
	
	0,23

	Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов
	1 раз в сутки
	
	0,18

	Промывка урн 
	2 раза в месяц
	
	0,2

	Протирка указателей улиц и промывка номерных указателей
	5 раз в теплый период
	
	0,1

	Уборка газонов
	1 раз в двое суток
	
	0,47

	Полив газонов и зеленых насаждений;
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	Уборка контейнерных площадок
	1 раз в сутки
	
	0,29

	Подметание территории в дни с сильными осадками
	1 раз в двое суток
	
	0,4

	Мойка территории
	1 раз в двое суток
	
	0,0

	6. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, комплексных систем противопожарной безопасности (сигнально-звуковые устройства, системы дымоудаления и т.д.)

Требование к качеству: 
ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
СНиП 41-01-2003 «Система нормативных документов в строительстве. Отопление, вентиляция и кондиционирование»,

СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
	2 раза в год
	636,98
	0,09

	7. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме:

Требование к качеству: 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда».
	круглосуточно
	2 194,06
	0,31

	8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:

Требование к качеству: 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 
СП 61.13330.2012 «Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»

СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85»,

СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».    
	
	0,0
	0,0

	Проверка исправности и работоспособности оборудования на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках (ВНС) в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования котельных, индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения, работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
	ежедневно


	
	0,0

	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
	по мере необходимости


	
	0,0

	9. Общехозяйственные расходы
	ежемесячно
	2 123,28
	0,3

	10. Прочие затраты (амортизация производственных фондов, ремонт контейнеров, аренда земли, налоги, комиссионные сборы) 


	ежемесячно
	20 949,7
	2,96

	11 Услуги расчетного центра (начисление платы и сбор платежей)
	ежемесячно
	16 632,36
	2,35

	12.Услуги МФЦ (услуги паспортного стола)
	ежемесячно
	2 123,28
	0,3

	ВСЕГО:
	 
	212 115,7
	29,97


5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения рассчитан организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, а также от объема и количества обязательных работ и услуг.
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации – прямые договора с ресурсоснабжающими организациями.
7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте торгов Российской Федерации - https://torgi.gov.ru/new/public
Конкурсная документация предоставляется организатором конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня поступления соответствующего заявления по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, дом 2. каб.314. Тел. +7 (496) 692 88 33.
Контактные лица: 

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
     
Плата за конкурсную документацию, выдаваемую в письменном виде или в форме электронного документа, не взимается. 
 8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе – заявка предоставляется администрацию городского округа Кашира: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. каб.314. Тел. +7 (496) 692 88 33.
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
Претенденту на участие в открытом конкурсе необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов, указанных в информационной карте конкурсной документации. Запечатанный конверт предоставляется в соответствии с требованиями информационной карты конкурсной документации. 

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9 часов 00 минут «27» октября 2025 г. окончание подачи заявок - непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед процедурой вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. каб.314.
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе –           «27» ноября 2025 г. в 15 часов 00 минут по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
10. Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе – «27» ноября 2025 г. в 15 часов 30 минут по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
11. Место, дата и время проведения конкурса – конкурс состоится -                                 «27» ноября 2025 г. в 16 часов 00 минут по адресу: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2
Контактные лица:

Данилевская Нелли Александровна +7 (496) 692 88 33.
электронная почта: danilevskaiana@mosreg.ru
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов месячного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот и составляет: 

ЛОТ № 1: 65,78 руб.
ЛОТ № 2: 66,74 руб.
ЛОТ № 3: 98,84 руб.
ЛОТ № 4: 695,0 руб.
ЛОТ № 5: 60,66 руб.
ЛОТ № 6: 46,75 руб.
ЛОТ № 7: 51,02 руб.
ЛОТ № 8: 135,46 руб.
ЛОТ № 9: 191,81 руб.
ЛОТ № 10: 172,33 руб.
ЛОТ № 11: 30,44 руб.
ЛОТ № 12: 850,43 руб.
ЛОТ № 13: 189,15 руб.
ЛОТ № 14: 56,32 руб.
ЛОТ № 15: 37,06 руб.
ЛОТ № 16: 71,06 руб.
ЛОТ № 17: 428,62 руб.
ЛОТ № 18: 118,91 руб.
ЛОТ № 19: 543,06 руб.
ЛОТ № 20: 437,71 руб.
ЛОТ № 21: 335,29 руб.
ЛОТ № 22: 2109,93 руб.
ЛОТ № 23: 883,91 руб.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе зачисляется на счет, указанный в информационной карте конкурсной документации.

